Заправка моторным маслом

Audi A6 Эксплуатация Проверка и наполнение Моторное масло

  Илл.1 Подкапотное пространство: пробка маслоналивного отверстия

Заглушить двигатель.
Отвинтить пробку маслоналивного отверстия Илл.1.
Осторожно доливать соответствующее масло Ссылка порциями по 0,5 литра.
Через две минуты проверить уровень масла Ссылка.
При необходимости еще долить масло.
Плотно завинтить пробку маслоналивного отверстия.
ВНИМАНИЕ!

- При доливании не допускается попадание масла на горячий двигатель – опасность пожара!
- При попадании моторного масла на кожу необходимо тщательно промыть соответствующий участок кожи.

Осторожно!

- Снова проверить уровень масла в MMI. При отображении указания для водителя Please reduce oil level (снизить уровень масла) обратиться в специализированное предприятие, чтобы при необходимости удалить избыточное масло.
- Запрещается добавлять присадки к моторному маслу. Повреждения, возникающие в связи с применением таких средств, исключаются из гарантийных обязательств.

Экологическое примечание

- Ни в коем случае не допускается попадание масла в канализационную сеть или почву.
- При утилизации использованных емкостей из-под масла учитывать соответствующие законодательные нормы.