Инструкции по вождению

Audi A6 Управление Автоматическая коробка передач «multitronic»®

  Илл.1 Фрагмент центральной консоли: рычаг управления с кнопкой блокирования

Относится к автомобилям: с «multitronic»
Переключение передач осуществляется автоматически.
Трогание с места
Нажать и удерживать педаль тормоза.
Удерживая нажатой кнопку блокировки (на рычаге переключения передач), установить рычаг переключения передач в нужное положение, например, положение «D/S» и отпустить кнопку блокировки.
Подождать, пока коробка передач не выполнит переключение (в момент переключения чувствуется легкий толчок).
Отпустить педаль тормоза и нажать педаль акселератора ВНИМАНИЕ!.
Кратковременные остановки
Удерживать автомобиль педалью тормоза, например, у светофоров.
На крутых уклонах необходимо включать стояночный тормоз, чтобы при трогании с места избежать отката автомобиля ВНИМАНИЕ!.
Стояночный тормоз выключается автоматически, и автомобиль трогается с места, когда водитель обычным образом нажимает педаль акселератора.
Парковка
Нажать и удерживать педаль тормоза ВНИМАНИЕ!.
Включить стояночный тормоз.
Удерживая нажатой кнопку блокировки, установить рычаг переключения передач в положение «Р» и отпустить кнопку блокировки.
Двигатель можно завести только при нахождении рычага переключения передач в положении «Р» или «N».
При стоянке на ровном месте достаточно установить рычаг переключения передач в положение «Р». При покатости дороги включить сначала стояночный тормоз и только затем перевести рычаг переключения передач в положение «Р». Благодаря этому уменьшается нагрузка на механизм блокировки и облегчается перемещение рычага переключения передач из положения «Р».
данный автомобиль оснащен системой помощи трогания с места, позволяющей более легко тронуться с места на уклоне. Система приводится в действие, если нажимать педаль тормоза в течение нескольких секунд. После отпускания педали тормоза на короткий момент удерживается тормозное усилие, чтобы предотвратить откатывание автомобиля во время трогания с места.
ВНИМАНИЕ!

- Если положение рычага переключения передач изменяется при стоящем автомобиле и работающем двигателе, не нажимать педаль акселератора – опасность аварии!
- Необходимо учесть, что при временной остановке, если рычаг переключения передач находится в положении «D/S» или «R», передача усилия осуществляется слабо. Поэтому, при остановке необходимо нажать педаль тормоза с соответствующим усилием, чтобы автомобиль не откатывался – опасность аварии!
- Во время движения никогда не устанавливать рычаг переключения передач в положение «R» или «Р» – опасность аварии!
- Необходимо учесть, что при временной остановке, если рычаг переключения передач находится в положении «D/S» или «R», передача усилия осуществляется слабо. Поэтому, при остановке необходимо нажать педаль тормоза с соответствующим усилием, чтобы автомобиль не откатывался – опасность аварии!