Замена лампы накаливания указателей поворота (ксенон)

Audi A6 Самопомощь Предохранители и лампы накаливания Лампы накаливания

  Илл.1 Фара: снятие резиновой накладки

  Илл.2 Штекер с лампой накаливания: фиксатор

Относится к автомобилям: с ксеноновыми фарами
Снять резиновую насадку Илл.1.
Вывинтить штекер с лампой накаливания против часовой стрелки из крепления и вынуть лампу накаливания из рефлектора.
Нажать с двух сторон на фиксатор Илл.2 и вынуть лампу накаливания из штекера.
Вставить новую лампу накаливания в штекер.
Вставить штекер с новой лампой накаливания в рефлектор.
Повернуть штекер с лампой накаливания по часовой стрелке до ощутимой фиксации.
Надеть резиновую накладку на корпус фары.
Проверить правильность функционирования новой лампы накаливания.