Цепи противоскольжения

Audi A6 Эксплуатация Колеса и шины Колеса
Цепи противоскольжения улучшают динамические свойства при движении по снегу.
Цепи противоскольжения разрешается надевать только на передние колеса.
Проехав несколько метров, проверить и при необходимости откорректировать положение цепей противоскольжения. При этом следовать руководству по монтажу цепей противоскольжения от производителя.
Максимальная скорость движения с цепями противоскольжения составляет 50 км/ч.
При движении по зимним дорогам цепи противоскольжения улучшают не только тяговое усилие, но и тормозные качества.
Эксплуатация цепей противоскольжения по техническим причинам допускается только для определенных комбинаций дисков/шин:

Размер диска | Глубина запрессовки (ET) | Размер шины
--- | --- | ---
7,5Jx161) | 37 мм | 225/60
7,5Jx17 | 37 мм | 225/55
7,5Jx18 | 37 мм | 225/50
7,5Jx19 | 33 мм | 235/45

Применять только мелкозвенчатые цепи противоскольжения, выступающие по радиусу не более 10,5 мм (в том числе и в зоне замка цепей) Осторожно!.
При движении по незаснеженным участкам дорог необходимо снять цепи. В этом случае они ухудшают динамические свойства автомобиля, могут повредить шины и быстро разрушаются.
Для полноприводных автомобилей: если установка цепей противоскольжения предписывается правилами, то это относится также и к полноприводным автомобилям. У полноприводных автомобилей цепи противоскольжения также разрешается надевать только на передние колеса.
Осторожно!

- Автомобили с «adaptive air suspension»*: при применении цепей противоскольжения, выступающих по радиусу более 10,5 мм, могут сильно повредиться колесные ниши и другие компоненты автомобиля.
- В случае неисправности «adaptive air suspension*» (адаптивной пневматической подвески) не разрешается установка и эксплуатация цепей противоскольжения. Это объясняется экстремально низкой посадкой автомобиля. При движении с цепями в данном случае цепи противоскольжения могут сильно повредить колесные ниши и другие компоненты автомобиля.

1) Не действительно для автомобилей с «adaptive air suspension»*.