Введение

Audi MMI Коммуникация Трубка автомобильного телефона Ввод в эксплуатацию
Телефонная трубка расположена в разделительном подлокотнике. Вторая телефонная трубка* находится в разделительном подлокотнике заднего сиденья. Посредством телефонной трубки можно использовать обширные функции автомобильного телефона Ссылка.
SIM-карта
MMI имеет доступ только к одной SIM-карте. Если одновременно используется несколько SIM-карт, то MMI выполняет определение приоритетов:
1. Устройство считывания SIM-карт
2. SIM-карта в телефонной трубке;
3. SIM-карта в подсоединенном мобильном телефоне.
Подробную информацию по установке SIM-карты в телефонную трубку см. Ссылка.
Twin-карта
Twin-карта является второй SIM-картой к одному и тому же номеру телефона. При использовании Twin-карты в телефонной трубке следует включить функцию запроса PIN-кода (SIM-карты) Ссылка. Таким образом, активный режим SIM-карты в автомобиле включается только после ввода PIN-кода (SIM-карты).
ВНИМАНИЕ!

- После использования всегда надежно закреплять телефонную трубку в держателе трубки. В противном случае при резком торможении или столкновении телефонная трубка представляет собой опасность.
- Телефонная трубка при определенных условиях нарушает функцию слуховых аппаратов. При необходимости обратиться к изготовителю слухового аппарата, чтобы найти альтернативное решение.
- В случае использования других медицинских приборов следует до использования телефонной трубки телефонной трубки выяснить у изготовителя соответствующего оборудования вопрос достаточной защиты (экранирования) прибора от внешнего радиочастотного излучения.
- При раскрывании подушек безопасности задействуется достаточно большая сила. Никогда не располагать телефонную трубку над подушкой безопасности. Это подвергает опасности водителя и пассажиров.
- Выключать автомобильный телефон Ссылка, телефонную трубку* Ссылка и мобильные телефоны в местах, в которых существует опасность взрыва. Такие места не всегда обозначены соответствующим образом. К таким местам относятся, например, заправочные станции, склады для хранения топлива и химикатов и транспорт для их перевозки; места с содержанием в воздухе паров топлива (например, в случае выхода пропана или бензиновых паров в автомобилях или зданиях) или места с высоким содержанием в воздухе химикатов или частиц пыли (например, муки, дерева или металла). Это относится также ко всем прочим местам, где обычно необходимо выключать двигатель автомобиля.
- При использовании телефона учитывать также указания по безопасности движения Ссылка.

Примечание

- Пользование Twin-картами может привести к прерыванию телефонного соединения, если одновременно эксплуатируются как минимум две карты. При возникновении вопросов связаться с соответствующим оператором мобильной связи.
- Функции телефона зависят от конкретного оператора мобильной связи. Более подробную информацию можно получить у оператора мобильной связи.
- Некоторые мобильные телефоны с профилем «Handsfree» не предусмотрены для эксплуатации телефонной трубки. В этом случае следует вставить SIM-карту мобильного телефона в телефонную трубку Ссылка. Дополнительную информацию можно найти в Интернете по адресу: www.audi.de/telefon (www.audi.com/bluetooth) или на предприятии Аudi.