Соединения

Audi MMI Коммуникация Пользование телефоном Другие настройки автомобильного телефона
Выбрать: функциональную клавишу TEL > клавишу управления Настройки > Соединения.
Через UMTS-модуль автомобильного телефона можно создать канал передачи данных для использования онлайн-служб или сетевое соединение с WLAN-сетью.
Канал передачи данных
В пункте меню Канал передачи данных осуществляется конфигурация настроек соединения канала передачи данных, а также выполняется автоматич. конфигурация. Подробная информация приведена начиная с Ссылка.
Сетевое соединение (WLAN)
В пункте меню Сетевое соединение (WLAN) осуществляется конфигурация настроек WLAN для точки доступа WLAN через MMI. Подробная информация приведена начиная с Ссылка Ссылка.