Ввод PIN (SIM)/PUK-кода

Audi MMI Коммуникация Пользование телефоном Режим телефона

  Илл.1 Ввод PIN-кода (SIM)

Относится к автомобилям: с автомобильным телефоном или устройством подготовки мобильного телефона
Условие: MMI включен, выполняется условие ведения сеансов связи Ссылка, и автомобиль не движется.
Нажать функциональную клавишу TEL. На дисплее MMI появляется редактор Ссылка.
Ввести PIN (SIM)/PUK-код.
Вращением кнопки управления выбрать OK и нажать кнопку управления. На дисплее MMI появляются основные функции телефона.
PIN-код (Personal Identification Number)
PIN-код (SIM-карты) представляет собой комбинацию от четырех до восьми знаков и предусмотрен для защиты SIM-карты от несанкционированного пользования.
Пользователь получает PIN-код (SIM-карты) от оператора сети вместе с SIM-картой. Если PIN-код (SIM-карты) неправильно вводится три1) раза подряд, то SIM-карта блокируется и на дисплее MMI появляется сообщение.
PUK-код (Personal Unblocking Key)
Заблокированную SIM-карту можно разблокировать вводом восьмизначного PUK-кода.
Пользователь получает PUK-код у оператора мобильной связи вместе с SIM-картой. В случае если PUK-код неправильно вводится десять1) раз подряд, следует связаться с оператором мобильной связи.
Примечание

- Известно ли Вам, что PIN-код (SIM-карты) можно ввести также с помощью панели управления «MMI touch»* Ссылка?
- PIN-код (SIM-карты) можно вводить также посредством телефонной трубки* Ссылка или мобильного телефона.
- PIN-код (SIM-карты) можно сохранить в MMI посредством функции Автоматич. ввод PIN (SIM) Ссылка.
- Дополнительную информацию по Настройки PIN (SIM) см. начиная с Ссылка.

1) Количество попыток ввода зависит от SIM-карты.