A6 3,0 quattro, 6 цилиндров

Audi A6 Технические характеристики Технические характеристики Бензиновые двигатели

Мощность | 220 кВт при 5250-6500 об/мин
Максимальный крутящий момент | 440 Нм при 2900-4500 об/мин
Количество моторного масла (с заменой фильтра) | Около 6,75 л
Максимальная скорость | км/ч |  |  | 2501), 2)
Время разгона 0–100 км/ч | сек. |  |  |  | 5,5
Собственная масса | кг |  |  |  | 1815
Допустимая полная масса | кг |  |  |  | 2350
Допустимая осевая нагрузка на передний мост | кг |  |  |  | 1230
Допустимая осевая нагрузка на задний мост | кг |  |  |  | 1250
Бестормозной прицеп3) | кг |  |  |  | 750
Прицеп3) с тормозом при подъеме под уклоном до 8 % | кг |  |  |  | 2100
Прицеп3) с тормозом при подъеме под уклоном до 12 % | кг |  |  |  | 2100
Масса автопоезда3) при подъеме под уклоном до 12 % | кг |  |  |  | 4530

Сноски Ссылка