Замена лампы накаливания фар со всепогодными лампочками или шоссейных огней* (ксенон)

Audi A6 Самопомощь Предохранители и лампы накаливания Лампы накаливания

  Илл.1 Фара: снятие резиновой накладки

  Илл.2 Извлечение штекера из лампы накаливания

Относится к автомобилям: с ксеноновыми фарами
Снять резиновую насадку Илл.1.
Вывинтить штекер с лампой накаливания из крепления и вынуть его из рефлектора.
Вынуть штекер из неисправной лампы накаливания Илл.2.
Вставить новую лампу накаливания в штекер.
Вставить штекер с новой лампой накаливания в рефлектор.
Повернуть штекер с лампой накаливания по часовой стрелке до ощутимой фиксации.
Надеть резиновую накладку на корпус фары.
Проверить правильность функционирования новой лампы накаливания.