Описание

Audi A6 Управление Открывание и закрывание автомобиля Сдвижной/подъемный люк крыши

  Илл.1 Фрагмент потолка: кнопка сдвижного/подъемного люка крыши

Относится к автомобилям: со сдвижным/подъемным люком крыши
-A- Подъем и закрывание
Для полного подъема панели крыши коротко нажать кнопку до второго положения.
Для полного закрывания панели крыши коротко потянуть кнопку до второго положения ВНИМАНИЕ!.
Для установки люка в промежуточное положение нажимать/тянуть кнопку до первого положения до тех пор, пока не будет достигнуто нужное положение люка.
-B- Отодвигание и закрывание
Для отодвигания панели крыши коротко нажать кнопку до второго положения назад. При повторном нажатии до второго положения крыша полностью открывается.
Для полного закрывания панели крыши коротко нажать кнопку до второго положения вперед ВНИМАНИЕ!.
Для установки люка в промежуточное положение нажимать кнопку до первого положения вперед/назад до тех пор, пока не будет достигнуто нужное положение люка.
Ветроотражатель, встроенный в сдвижной/подъемный люк крыши, автоматически адаптируется к степени открытия люка. Таким образом шум ветра сводится к минимуму при любом положении сдвижного/подъемного люка крыши.
После выключения зажигания можно открывать и закрывать сдвижной/подъемный люк крыши еще в течение примерно 10 минут. Кнопка дезактивируется сразу после открывания двери со стороны водителя или переднего пассажира.
Солнцезащитный элемент
При отодвигании люка крыши солнцезащитный элемент автоматически открывается.
Солнцезащитный элемент можно вручную открывать и закрывать, если крыша закрыта.
ВНИМАНИЕ!
Всегда следить за процессом закрывания сдвижного/подъемного люка крыши – опасность травмирования! Выходя из автомобиля, всегда брать с собой ключ зажигания.
Осторожно!
Выходя из автомобиля, всегда закрывать сдвижной/подъемный люк крыши. При внезапном начале дождя в салон может попасть вода, что станет причиной повреждений отделки салона, а также электронных систем.
Примечание
Информация по комфортному открыванию/закрыванию Ссылка.