Сорт бензина

Audi A6 Эксплуатация Проверка и наполнение Топливо
Соответствующий сорт бензина указан на внутренней стороне крышки заправочного люка.
Автомобиль комплектуется катализатором и поэтому должен заправляться только неэтилированным бензином. Неэтилированный бензин должен соответствовать европейскому стандарту EN 228 и не содержать серы. Каждый сорт бензина характеризируется октановым числом (по исследовательскому методу).
Не содержащий серы неэтилированный высокосортный бензин с октановым числом 95 или не содержащий серы неэтилированный нормальный бензин с октановым числом не менее 91
Рекомендуется использовать неэтилированный высокосортный бензин с октановым числом 95 по исследовательскому методу. В случае его отсутствия можно использовать неэтилированный нормальный бензин с октановым числом не менее 91 по исследовательскому методу с незначительным снижением мощности.
Не содержащий серы неэтилированный высокосортный бензин с октановым числом 98 (Super plus) или не содержащий серы неэтилированный высокосортный бензин с октановым числом не менее 95
Рекомендуется использовать неэтилированный высокосортный бензин с октановым числом 98 по исследовательскому методу (Super plus). В случае его отсутствия можно использовать неэтилированный высокосортный бензин с октановым числом не менее 95 по исследовательскому методу с незначительным снижением мощности.
При отсутствии неэтилированного высокосортного бензина можно в экстренном случае использовать неэтилированный бензин с октановым числом 91 по исследовательскому методу. В данном случае двигаться только со средним числом оборотов и незначительной нагрузкой двигателя. При первой возможности дозаправить автомобиль бензином с предписанным октановым числом.
Осторожно!

- В бензин согласно стандарту EN 228 может быть добавлен этанол в небольших количествах. Однако не разрешается заправка так называемым «этаноловым топливом», имеющимся в продаже в качестве E50 и E85 и содержащим большую долю этанола, т. к. это приводит к повреждению топливной системы.
- Даже одноразовая заправка этилированным бензином приводит к ухудшению эффекта работы катализатора.
- Разрешается использовать только одобренные компанией Audi присадки к бензину.
- Запрещается использовать топливо, маркированное на раздаточной колонке как металлосодержащее. Также топливо LRP (Lead Replacement Petrol, бензин с заменителем свинца) имеет высокую концентрацию металлосодержащих присадок. Опасность повреждения двигателя!
- В случае заправки автомобиля бензином с пониженным октановым числом высокая частота вращения и большая нагрузка двигателя могут вызвать повреждения двигателя.

Примечание

- Автомобиль можно заправлять бензином с октановым числом выше, чем предусмотрено для двигателя.
- В странах, в которых не продается не содержащее серы топливо, можно заправлять автомобиль топливом с низким содержанием серы.