Запуск двигателя

Audi A6 Управление Движение Запуск и выключение двигателя

  Илл.1 Центральная консоль: кнопка «START ENGINE STOP»

Посредством кнопки START ENGINE STOP включается зажигание и заводится двигатель. Единственное, ключ необходимо иметь при себе.
Механическая коробка передач: полностью выжать педаль сцепления и установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Автоматическая коробка передач: нажать педаль тормоза и установить рычаг переключения передач в положение «Р» или «N» ВНИМАНИЕ!.
Нажать кнопку START ENGINE STOP Илл.1. Двигатель запускается.
В условиях низких температур двигатель дизельных автомобилей может заводиться с задержкой. Поэтому необходимо нажимать педаль сцепления или тормоза до тех пор, пока двигатель не заведется. Загорается контрольная лампочка , что свидетельствует о предпусковом разогреве.
При нажатии кнопки «START ENGINE STOP» без нажатия педали сцепления или тормоза происходит включение и выключение зажигания. В дизельных автомобилях при включении зажигания проводится предпусковой разогрев.
При запуске двигателя происходит временное отключение мощных потребителей электроэнергии.
После холодного пуска двигатель непродолжительное время может работать громче, пока не установится нужное давление масла в системе гидрокомпенсации зазора клапанов. Это нормальное явление, которое не должно являться поводом для беспокойства.
Если двигатель сразу не завелся, через непродолжительное время попытка запуска автоматически прекращается. Повторить запуск.
В автомобилях с системой «Start/Stop» зажигание выключается, если во время фазы останова нажать кнопку START ENGINE STOP.
Указания для водителя
На дисплей приборной панели могут выводиться следующие указания для водителя:
Press brake pedal to start engine (для пуска двигателя нажать педаль тормоза)
Данное указание для водителя появляется, если при нажатии кнопки START ENGINE STOP с целью пуска двигателя не выжата педаль тормоза. Пуск двигателя возможен только при выжатой педали тормоза.
Press clutch pedal to start engine (для пуска двигателя выжать педаль сцепления)
Данное указание для водителя появляется на автомобилях с механической коробкой передач, если при нажатии кнопки START ENGINE STOP с целью запуска двигателя не выжата педаль сцепления. Пуск двигателя возможен только при выжатой педали сцепления.
Engage N or P to start engine (для пуска двигателя установить рычаг управления в положение «N» или «P»)
Данное указание для водителя появляется во время пуска и отключения двигателя, если рычаг переключения передач передач находится не в положении «N» или «P». Двигатель можно запустить и выключить только в данных положениях.
Key not in vehicle? (в автомобиле отсутствует ключ?)
Если загорается контрольная лампочка и появляется данное указание для водителя, это означает, что при работающем двигателе из автомобиля был вынесен радиоключ. Если в автомобиле больше нет радиоключа, то после выключения двигателя будет невозможно включить зажигание и завести двигатель. Кроме того, автомобиль будет невозможно запереть снаружи.
Установить рычаг переключения передач в положение «P». Иначе возможно самопроизвольное откатывание автомобиля. Doors do not lock if lever is not in P. (установить рычаг переключения передач в положение «P», иначе возможно самопроизвольное откатывание автомобиля; двери закрываются только в положении «P»)
Данное указание для водителя появляется одновременно со звучащим предупредительным сигналом по соображениям безопасности, если после выключения зажигания кнопкой START ENGINE STOP рычаг переключения передач не был переведен в положение «Р». Установить рычаг переключения передач в положение «P», т. к. в противном случае возможно самопроизвольное откатывание автомобиля и невозможна блокировка автомобиля.
Зажигание включено
Данное указание для водителя появляется, если при включенном зажигании открывается дверь со стороны водителя, кроме того раздается зуммер. Выключить зажигание.
Ключ не опознан. Держать ключ обратной стороной у помеченной зоны. См. рук. по экспл.
Если загорается контрольная лампочка и появляется данное указание для водителя, это свидетельствует о наличии неисправности Ссылка.
Блокировка рулевого управления
Рулевое колесо блокируется после выключения двигателя кнопкой START ENGINE STOP и открывания двери со стороны водителя. Блокировка рулевого управления затрудняет возможный угон автомобиля.
ВНИМАНИЕ!

- Выходя из автомобиля даже ненадолго, забирать ключ зажигания с собой, особенно, если в автомобиле остаются дети. Дети могут завести двигатель или включать приборы электрооборудования (например, электрические стеклоподъемники) – опасность несчастного случая!
- Работа двигателя в закрытых помещениях запрещена – опасность отравления!
- Выключать двигатель только после полной остановки автомобиля.
- Усилители тормозного и рулевого приводов работают только при включенном двигателе. Поэтому при выключенном двигателе для поворота рулевого колеса или нажатия педали тормоза приходится прикладывать большее усилие. В данной ситуации поворот и торможение осуществляются не привычным способом, что может стать причиной несчастных случаев и получения серьезных травм.

Осторожно!
Избегать повышенных оборотов, движения с полностью выжатой педалью акселератора и высокой нагрузки на двигатель, пока он не достиг рабочей температуры. Опасность повреждения двигателя!
Экологическое примечание
Не прогревать двигатель на холостом ходу. Сразу начинать движение. Таким образом можно избежать излишнего выброса вредных веществ в атмосферу.