Движение с частыми остановками

Audi A6 Управление Системы «Audi adaptive cruise control» и «braking guard» «Audi adaptive cruise control»

  Илл.1 Рукоятка управления: включение/выключение

Относится к автомобилям: с «adaptive cruise control»
Система «adaptive cruise control» помогает водителю также при движении с частыми остановками. Если движущееся впереди транспортное средство останавливается, автомобиль автоматически выполняет торможение в обусловленных системой рамках и остается неподвижным.
Чтобы продолжить движение при включенной системе «adaptive cruise control», нажать педаль акселератора.
Или потянуть рукоятку на себя в положение -2- Илл.1.
Трогание с места с «adaptive cruise control»1)
Если отображается указание для водителя ACC: automatic go (готовность ACC) и движущееся впереди транспортное средство начинает двигаться, собственный автомобиль также трогается с места ВНИМАНИЕ!. Функцию ACC: automatic go (готовность ACC) можно повторно активировать на короткий промежуток времени, потянув рукоятку на себя в положение -2-.
По соображениям безопасности автомобиль трогается с места только в следующих случаях:

- водитель пристегнут ремнем безопасности;
- закрыты все двери и крышка моторного отсека;
- автомобиль стоит не более 3 минут.

ВНИМАНИЕ!
Если отображается указание для водителя ACC: automatic go1) (готовность ACC), автомобиль трогается с места, даже если между ним и движущимся впереди объектом находится препятствие – опасность аварии!
Примечание

- Если автомобиль с включенной системой «adaptive cruise control» не трогается с места, как ожидалось, несмотря на отображение указания для водителя ACC: automatic go1) (готовность ACC), водитель может начать движение, нажав педаль акселератора.
- Если при трогании с места обнаруживается препятствие, появляется сообщение о необходимости регулировки дистанции водителем Ссылка. Автомобиль начинает двигаться медленнее. В некоторых ситуациях это может случиться даже в отсутствие препятствий.

1) Функция недоступна для некоторых экспортных исполнений.