Замена элемента питания пульта дистанционного управления

Audi A6 Управление Тепло и холод Автономный отопитель/вентилятор

  Илл.1 Замена питающего элемента в пульте дистанционного управления

Относится к автомобилям: с автономным отопителем/вентилятором
Нажать кнопку деблокировки -А- и потянуть крышку в направлении стрелки.
Нажать кнопку деблокировки -В- на держателе элемента питания и вытянуть держатель в направлении стрелки.
Установить новый аккумулятор так, чтобы маркировка -+- находилась внизу. Элемент питания для замены должен соответствовать спецификации оригинального элемента питания (CR 2430).
Осторожно вставить держатель элемента питания в пульт дистанционного управления и установить крышку на место.
Экологическое примечание
Утилизировать питающие элементы без нанесения вреда окружающей среде, и ни в коем случае не смешивать их с бытовыми отходами.