Диапазон L

Audi MMI Аудио/видео Режим радио Дополнительные установки
Условие: настроен диапазон приема DAB* Ссылка.
Выбрать: функциональную клавишу RADIO > клавишу управления Настройки > L-диапазон.
Для цифрового радио имеется два диапазона приема: диапазон III и L-диапазон. Для групп в диапазоне III, как правило, предусмотрена широкая межрегиональная область приема. Прием в этом случае осуществляется всегда. Для групп в диапазоне L, как правило, имеется региональное ограничение. При включении диапазона L происходит прием сигнала групп из диапазона III и диапазона L.