Введение

Audi A6 Эксплуатация Колеса и шины Шины аварийного хода
Благодаря шинам аварийного хода сохраняется возможность движения автомобиля при снижении давления воздуха в шинах.
Возможность аварийного хода обеспечивается за счет усиленной боковины, которая поддерживает шины в случае снижения давления.
Шины с возможностью аварийного хода можно устанавливать только на автомобилях, оборудованных контрольным индикатором давления воздуха в шинах.
Оригинальные шины аварийного хода Audi можно распознать по маркировке «AOE», расположенной на боковине шины.
Назначение шин аварийного хода
Данные шины отличаются способностью к аварийному ходу, благодаря которой сохраняется возможность движения автомобиля в случае снижения давления воздуха в шинах. В данном случае при благоприятных условиях можно проехать как минимум 30 км, скорость движения при этом не должна превышать 80 км/ч ВНИМАНИЕ!.
Контроль давления воздуха в шинах осуществляется контрольным индикатором давления воздуха в шинах. При активации системы аварийного хода (индикация на приборной панели) ответственность за продолжение движения после проверки неисправной шины/неисправных шин лежит на водителе. Следовать также указаниям Ссылка.
Продолжать движение даже с шинами аварийного хода невозможно в следующих случаях:

- электронная программа стабилизации (ESP) не функционирует при аварийном ходе или постоянно включается;
- контрольный индикатор давления воздуха в шинах не функционирует;
- шины сильно повреждены, например, в результате аварии. При использовании поврежденных шин существует опасность отслоения частей беговой дорожки шины и повреждения наливной горловины топливного бака, топливного и тормозного трубопровода из-за вращения колеса;
- если видны повреждения шин, например, трещины на боковых стенках;
- дальнейшее движение также следует прекратить, если возникает сильная вибрация, или если колесо вследствие сильного теплообразования начинает дымиться.

ВНИМАНИЕ!
Проконсультироваться с предприятием Audi/специализированным предприятием относительно возможности установки на автомобиле шин аварийного хода. Несанкционированная эксплуатация таких шин может привести к тому, что регистрация автомобиля, определяющая возможности его эксплуатации на дорогах общего пользования, утратит силу. Кроме того, это может привести к серьезным повреждениям автомобиля, а при определенных обстоятельствах – к аварии.
Примечание

- Если продолжать движение несмотря на использование шин аварийного хода невозможно, следует воспользоваться квалифицированной помощью.
- Воспользоваться квалифицированной помощью при возникновении вопросов относительно шин и дисков.