Важные инструкции по системе передних подушек безопасности

Audi A6 Безопасность Система подушек безопасности Передние подушки безопасности

  Илл.1 Безопасное расстояние от водителя до рулевого колеса

Правильное обращение с системой подушек безопасности значительно снижает опасность травмирования!
ВНИМАНИЕ!

- Водитель и передний пассажир должны находиться на расстоянии не менее 25 см от рулевого колеса/щитка приборов управления Илл.1. В противном случае система подушек безопасности не сможет оказать защитного действия, и возникнет дополнительный риск травмирования в результате раскрытия подушки. Кроме того, передние сиденья и подголовники всегда должны устанавливаться точно по росту.
- Если водитель или пассажир не пристегнулись ремнями безопасности, наклоняются во время движения вперед или занимают неправильное положение на сиденье, то риск травмирования значительно увеличивается. Повышенный риск травмирования дополнительно увеличивается, если в случае аварии водитель или пассажир получат удар подушкой безопасности.
- Ни в коем случае не перевозить детей на передних сиденьях без соблюдения соответствующих мер безопасности. При срабатывании системы подушек безопасности в случае аварии существует опасность того, что ребенок получит тяжелые или смертельные травмы Ссылка.
- При включенной подушке безопасности переднего пассажира ни в коем случае не допускается установка детского сиденья на сиденье переднего пассажира, когда ребенок располагается спиной по ходу движения. При необходимости перевозки ребенка на сиденье переднего пассажира с использованием детского сиденья, на котором ребенок располагается спиной по ходу движения, следует предварительно отключить подушку безопасности переднего пассажира замком-выключателем* Ссылка. Иначе существует опасность получения тяжелой или смертельной травмы.
- Между впереди сидящими людьми и зоной действия подушки не должно быть других лиц, животных или предметов.
- Панель обшивки рулевого колеса и поверхность модуля подушки в панели приборов переднего пассажира нельзя оклеивать, обтягивать тканью или обрабатывать иным способом. Протирать ее только сухой или смоченной в воде тканью. На обшивке модулей подушки безопасности не допускается также крепление каких-либо предметов, например, подстаканников, держателей телефона.
- Все работы в системе подушек безопасности, а также демонтаж/установку компонентов системы вследствие проведения иных ремонтных работ (например, снятие рулевого колеса, сидений) разрешается выполнять только на специализированном предприятии.

Примечание
Существует возможность в случае необходимости отключить подушку безопасности переднего пассажира с помощью замка-выключателя* Ссылка.