Описание

Audi A6 Управление Система помощи при парковке Система помощи управления рулевым колесом при парковке

  Илл.1 Схематическое изображение: параллельная парковка

  Илл.2 Схематическое изображение: перпендикулярная парковка

Относится к автомобилям: с системой помощи управления рулевым колесом при парковке
Система помощи управления рулевым колесом при парковке помогает водителю во время парковки и выезда со стояночного места.
Система помощи управления рулевым колесом при парковке поможет найти свободное стояночное место, выполнить параллельную и перпендикулярную парковку и выехать со стояночного места, расположенного параллельно дороге. Свободное место для парковки может находиться между двумя автомобилями или за автомобилем. Водитель паркуется привычным образом, а система помощи управления рулевым колесом при парковке облегчает маневрирование рулевым колесом. Сенсоры системы помощи управления рулевым колесом при парковке расположены по бокам на переднем и заднем бамперах.
Компонентом системы помощи управления рулевым колесом при парковке является система помощи при парковке «plus» Ссылка или эта же система с камерой для парковки задним ходом Ссылка.
Для ознакомления с системой мы рекомендуем поупражняться в парковке и выезде со стояночного места с системой помощи управления рулевым колесом при парковке в месте или на стоянке с неинтенсивным движением. При этом должны быть хорошие погодные условия и освещение.
ВНИМАНИЕ!
Система помощи управления рулевым колесом при парковке ограничена обусловленными системой пределами. Эта система не освобождает водителя от необходимости быть внимательным. Ответственность при парковке и выезде со стояночного места лежит на водителе.

- Существуют «мертвые» зоны, в которых сенсоры не улавливают объекты. Особое внимание необходимо обращать на маленьких детей и животных, так как они не всегда распознаются сенсорами – опасность несчастного случая!
- Принять к сведению, что определенные поверхности или одежда людей при определенных обстоятельствах не идентифицируются системой. Всегда следить за зоной вокруг автомобиля.
- Необходимо учесть, что внешнее воздействие, к примеру, внешние источники звуковых колебаний, сильный дождь, появление дыма могут создавать помехи для системы помощи управления рулевым колесом при парковке и что при неблагоприятных обстоятельствах данная система может не распознавать предметы и людей.
- В процессе парковки и выезда со стояночного места автомобиль выезжает в направлении встречного движения. Следить за тем, чтобы не подвергнуть опасности других участников движения.
- Решение, подходит ли указанное свободное место для парковки автомобиля, лежит на водителе.
- При парковке и выезде со стояночного места с системой помощи управления рулевым колесом при парковке рулевое колесо самостоятельно совершает быстрые вращательные движения. Если пре этом браться за спицы рулевого колеса, есть вероятность получения травм.

Осторожно!

- Если стояночное место узкое, звучит продолжительный сигнал, когда расстояние до препятствия менее 20 см. Дальнейшее движение передним или задним ходом запрещено!
- Такие предметы, как дышла прицепа, тонкие штанги, ограды, столбики, бочки и деревья при определенных обстоятельствах не воспринимаются сенсорами и могут привести к повреждению автомобиля.
- Принять к сведению, что поверхность и структура определенных предметов, как, например, проволочных заборов, рыхлого снега и пр. при определенных обстоятельствах не воспринимаются системой. Поэтому перед парковкой и выездом со стояночного места предварительно убедиться в наличии достаточного свободного пространства указанного стояночного места.
- Уже распознанные системой низкие препятствия могут по мере приближения к ним исчезать из диапазона действия системы, и поэтому система больше не будет предупреждать о приближении к ним. Проигнорировав предупреждение системы помощи при парковке, можно получить повреждения автомобиля или другого имущества. То же относится к предупреждениям системы помощи управления рулевым колесом при парковке, например, за грузовым автомобилем. Поэтому в процессе парковки следить за свободным пространством до и за автомобилем и своевременно принимать соответствующие меры.
- Указания по очистке сенсоров Ссылка.
- В случае необходимости система помощи управления рулевым колесом при парковке проводит автомобиль мимо бордюрного камня или же заводит на него, если, например, остальные автомобили установлены на бордюрном камне. Следить, чтобы шины и диски автомобиля не были повреждены. Своевременно принять соответствующие меры.

Примечание

- Электронная программа стабилизации (ESP) всегда должна быть включена в процессе парковки Ссылка.
- Парковка на узких поворотах с использованием системы помощи управления рулевым колесом при парковке не возможна.
- Для обеспечения работоспособности системы помощи при парковке и системы помощи управления рулевым колесом при парковке содержать сенсоры и объектив видеокамеры в чистоте и свободными от снега и льда Ссылка.
- Если после замены шин результат парковки отличается от результата парковки обычным способом, следует отрегулировать систему на предприятии Audi/специализированном предприятии.
- Если присоединен прицеп и в розетку прицепа вставлен штекер, парковка с поддержкой системы помощи управления рулевым колесом не возможна.