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	После замены штатной магнитолы многие замечали неуверенный прием некоторых радиостанций в городе и плохой за городом. 
Связано это с тем, что антенна, установленная на крыше авто, не пассивная, а активная, т.е. имеет усилитель сигнала, питающегося напряжением +12 В, которое поступает по коаксиальному кабелю прямо с магнитолы. 
Но так умеет делать только штатная магнитола и при ее замене на любую другую, питание на усилитель антенны не подается, соответственно он перестает работать и даже ухудшает прием, т.к. сигнал, принятый антенной, сильно затухает в нем.
Для того, чтобы включить усилитель, надо подать на него питание. Для этого необходимо сделать небольшое изменение в подключении антенны по схеме:
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Нам понадобится:
паяльник 
флюс 
конденсатор ~100 пф (пикофарад)
дроссель ~100 мкГн (микрогенри) 
провод 10-15 см 
изолента 
съемники магнитолы ! 
И вот что должно получиться:
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Если паять в салоне автомобиля не удобно, можно сделать переходник. 
Вот что получится в таком случае:
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Себестоимость данной операции ~ 80руб.
Есть еще вариант – купить фирменный антенный адаптер 1H0035551
http://acc.autohansa.ru/accessories/?catalog=532&model=557&group=783#
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Но это уже совсем другие деньги...


