1. Далее необходимо снять рулевой колесо и «стрекозу» в сборе. Для этого с помощью длинного Torx 30 откручиваем два крепления подушки безопасности с обратной стороны руля.

Приподняв AirBag Вы обнаружите провод с разъемом на подушке. Аккуратно вынимаем его. 
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2. Затем открутите центральную гайку головкой на 24, предварительно сделав пометку на валу и рулевом колесе, чтобы не сбилось положение руля и колес. Снимаем рулевое колесо.
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3. Снимаем пластиковую защиту, закрывающую рулевую колонку снизу. Для этого понадобится снять ручки регулировки рулевой колонки. Одна из них крепиться с помощью стопора Torx 8, а вторая на шпильке.
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4. Снимите стрекозу. Для этого ослабьте болт стяжного кольца позади переключателя. Потом, отсоединив все разъемы, снимите «стрекозу».
