Снятие и установка ременного привода насоса гидроусилителя, генератора и вентилятора с вискомуфтой
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Снятие и установка ременного привода насоса гидроусилителя, генератора и вентилятора с вискомуфтой
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
	  
	Оправка -T10060- или -T10060 A-
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	Снятие

–  

Снять рамку вентилятора → Глава.
–  

Выкрутить гайки -стрелки- на упоре качающейся опоры.
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	–  

	Выкрутить болты -стрелки- и снять качающуюся опору вместе с упором.
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	–  

Снять заглушку с натяжного ролика компрессора кондиционера.
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  Инструкция

Перед снятием поликлинового ремня пометить направление хода мелом или фломастером. Изменение направления хода ранее эксплуатировавшегося ремня может привести к его повреждению

–  

Открутить болт -стрелка- натяжного ролика компрессора кондиционера и снять поликлиновой ремень компрессора кондиционера.
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  Инструкция
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	Перед снятием поликлинового ремня пометить направление хода мелом или фломастером. Изменение направления хода ранее эксплуатировавшегося ремня может привести к его повреждению

–  

Для разгрузки поликлинового ремня вращать натяжитель с помощью ключа с внутренним шестигранником в -направлении стрелки-, по не совпадут отверстия и нельзя будет установить оправку -T10060- или -T10060 A-.

–  

Снять поликлиновой ремень насоса гидроусилителя, генератора и вентилятора с вискомуфтой.
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	Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:

–  

Наложить поликлиновой ремень насоса гидроусилителя, генератора и вентилятора с вискомуфтой сначала на шкив коленвала, муфты свободного хода, затем на натяжной ролик.
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	–  

	Извлечь оправку -T10060- или -T10060 A-, для этого крутить ключом с внутренним шестигранником в -направлении стрелки-.
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	–  

Наложить поликлиновой ремень компрессора кондиционера.

–  

Установить динамометрический ключ -C- с внутренним шестигранником 8 мм так, как изображено и натянуть поликлиновой ремень, вращая ключ в -направлении стрелки- с моментом 7 Нм.

–  

Одновременно затянуть болт -A- с моментом затяжки.

–  

Нажать на заглушку натяжного ролика.

–  

Установить рамку вентилятора → Глава.
–  

Завести двигатель и проверить ход ремня.
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	–  

	Установить качающуюся опору вместе с упором и затянуть болты -стрелки-.
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	–  

Опустить упор опоры за счет собственной массы на резиновый буфер опоры и затянуть гайки -стрелки-.

Моменты затяжки
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	Деталь
	Нм

	Натяжной ролик для поликлинового ремня компрессора кондиционера к держателю
	22

	Качающаяся опора к масляному поддону
	40

	Упор качающейся опоры
	28
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Снятие и установка рамки вентилятора
	Снятие
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  Инструкция

При монтаже снова установить на прежних местах все крепежные элементы кабелей, снятые или срезанные во время разборки.

–  

Снять кожух двигателя -стрелки-.
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	–  

При наличии - снять кожух воздушного фильтра -2-.

–  

Снять воздуховод -1- к корпусу воздушного фильтра.

–  

Снять уплотнитель моторного отсека на рамке радиатора.
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	–  

	Открыть стяжные хомуты -стрелки- и снять левую и правую части крышки зубчатого ремня.
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	–  

Открутить вентилятор с вискомуфтой (ключ 32).
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	–  

	Снять крышку поликлинового ремня -стрелки-.
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  Инструкция

Следить за компенсационным втулками крышки поликлинового ремня.
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	–  

Извлечь электрические штекерные соединения -1- и -2- из держателя.

–  

Отсоединить штекерное соединение -1-.

–  

Отложить жгут проводов к вентилятору системы охлаждения в сторону.
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	–  

	В автомобилях с дополнительным отопителем выкрутить болты -стрелки- выпускной трубы автономного/дополнительного отопителя из шумоизоляционного экрана.
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	–  

Открутить фиксаторы -1- и -2- и снять передний шумоизоляционный экран. Задний шумоизоляционный экран остается установленным.
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	–  

	Отсоединить электрическое штекерное соединение -1- к нижней части замка капота и отложить электрические кабели в сторону.


	–  

	Выкрутить болты -стрелки- и снять рамку вентилятора.



	Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:
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  Инструкция

При обратном монтаже установить все кабельные стяжки, где они были установлены изначально.

–  

Установить вентилятор с вискомуфтой → Глава.
Моменты затяжки
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	Деталь
	 
	Нм

	Рамка вентилятора к рамке радиатора
	M6
	11

	 
	Самонарезающий винт по металлу
	2

	Кожух поликлинового ремня к держателю
	 
	10
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