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  Указание

	  
	Не снимать шумоизоляцию, только ослабить передние быстросъемные болты → Глава.


	  
	Бампер снят.
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	1 - 
	Рамка радиатора


	   
	Сервисное положение


	   
	Кожух двигателя - → Поз.- и - → Поз.- снять.


	   
	Открутить воздуховод между рамкой радиатора и воздушным фильтром у рамки радиатора .


	   
	На левой стороне, вкрутить специальный инструмент 3369 в резьбовое отверстие → Илл.


	   
	На правой стороне вкрутить специальный инструмент 3369.


	   
	Выкрутить болты крепления -5- слева и справа.


	   
	Выкрутить болты крепления -4- и потянуть рамку радиатора -1- вперед.


	   
	Зафиксировать рамку радиатора → Илл..


	2 - 
	Кожух двигателя слева


	3 - 
	Кожух двигателя справа


	4 - 
	Болт с неспадающей шайбой


	   
	10 Нм


	5 - 
	Болт с неспадающей шайбой


	   
	50 Нм


	   
	Для сервисного положения вкрутить специальный инструмент 3369.
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  Указание

После монтажа рамки проверить настройку фар, при необходимости произвести отрегулировать.

 

	Вкрутить специальный инструмент 3369

–  

Вкрутить специальный инструмент 3369 слева и справа как показано на рисунке.

–  

Рамку радиатора двигать вперед до тех пор, пока заднее отверстие на рамке не совпадет с передним резьбовым отверстием крыла.
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	Зафиксировать рамку радиатора .

–  

Зафиксировать болтами рамку радиатора слева и справа, как показано на рисунке.


	 


 
Вставлено из <vw-wi://rl/A.ru-RU.A04.5902.59.wi::51015942.xml?xsl=3>

 

 

Шумоизоляция - обзор монтажа

26 декабря 2012 г.

1:07
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	1 - 
	Быстродействующий болт

	   
	Для сервисного положения рамки радиатора ослабить только эти быстросъемные болты.


	   
	три штуки

	2 - 
	Шумоизоляционный экран, передний


	3 - 
	Спойлер колеса

	4 - 
	Быстродействующий болт


	   
	три штуки

	   
	Если задний шумоизоляционный экран - → Поз.- установлен вместе как одна часть, то нужно использовать более длинные быстросъемные болты


	5 - 
	Шумоизоляционный экран, задний

	   
	Установлено только в специальных вариантах двигателя


	6 - 
	Быстродействующий болт

	   
	две штуки


	7 - 
	Крепление шумоизоляционного экрана

	   
	Маркировка (выемка) должна смотреть на левую сторону автомобиля.


	8 - 
	Болт

	   
	две штуки


	   
	7 Нм

	9 - 
	Скобка


	   
	три штуки

	10 - 
	Скобка


	   
	две штуки

	11 - 
	Зажимной штифт


	   
	шесть штук

	12 - 
	Подкрылок


	13 - 
	Бамперы

	14 - 
	Рамка радиатора с навесными деталями
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