Топливо дизельное автомобильное (ЕН-590)

ТУ 38.401-58-296-2005

Марка: сорт F, вид II
Дата изготовления: 15.01.10

Номер резервуара: 293

Номер пробы: 2423

	№ п/п
	Наименование показателя
	Требования согласно ТНПА
	Факт
	Методы испытаний

	1
	Цетановое число, не менее
	51,0
	51,2
	СТБ ИСО 5165-2002

	2
	Цетановый индекс, не менее
	46,0
	52,0
	СТБ ИСО 4264-2003

	3
	Плотность при 15°С, кг/м3
	820-845
	834,2
	СТБ ИСО 12185-2007

	4
	Полициклические ароматические УВ, %масс., не более
	11
	3,42
	СТБ ЕН 12916-2003

	5
	Содержание серы, мг/кг, не более
	50
	31,0
	СТБ ИСО 20846-2005

	6
	Температура вспышки, °С, не ниже
	55
	69
	СТБ ИСО 2719-2002

	7
	Коксовый остаток (10%-го остатка разгонки), %масс., не более
	0,3
	0,01
	СТБ ИСО 10370-2003

	8
	Зольность, %масс., не более
	0,01
	0,001
	СТБ ИСО 6245-2003

	9
	Содержание воды, мг/кг, не более
	200
	28,5
	СТБ ИСО 12937-2003

	10
	Общее загрязнение, мг/кг, не более
	24
	4
	СТБ ЕН 12662-2003

	11
	Коррозионная агрессивность меди (3ч при 50°С), ед. по шкале
	Класс1
	Класс1
	СТБ ИСО 2160-2003

	12
	Окислительная стабильность, г/м2, не более
	25
	10
	СТБ ИСО 12205-2003

	13
	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60°С, мкм, не более
	460
	338
	СТБ ИСО 12156-1-2003

	14
	Вязкость при 40°С, мм2/с
	2-4,5
	2,68
	СТБ ИСО 3104-2003

	15
	Предельная температура фильтруемости, °С, не более
	-20
	-28
	СТБ ЕН 116-2002


