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Audi A8 Stromlaufplan Nr. 9/23
| ] Schalttafeleinsatz, Diagnoseanschluf
T E87 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit for Kiimaaniage
® J217 - Steuergert fir autom. Getriebe
ohs 234 - Steuergerst fur Airbag
anro U5 - Steuergerst mit Anzeigeeinheit im Schaltiafeleinsatz
—~ 429 - Steuergerst fur Zentralverriegelung
\are) 453 - Steuergerat fur Multifunktionslenkrad
a1e - Steckverbindung, 10-fach, gelb, Kupplungsstation A-Saule rechts
T‘ T‘ l l — l l’ - Steckverbindung, 16-fach, Diagnosskupplung
035 035 o35 035 o 088 o35 A\ T R - Steckverbindung, 17-fach, orange, Kupplungsstation A-Saule rechts
wlew owbl griro  giki  gil e arire o g - Steckverbindung, 17-fach, blau, Kupplungsstation A-Saule rechts
| - Steckverbindung, 32-fach, grin, am Schalttafeleinsatz
J0a | 150 Juss  Esr - Masseverbindung -2, im Schalttafelleitungsstrang
Tiea 0T I Trrms. Tiomiz an
- Masseverbindung -3-, im Schalttafelsitungsstrang
Tious Tiows
o o
- Verbindung (K-Diagnoseleitung), im Schalttafelleitungsstrang
035 035 035 0357 035 A
o o qrim arim wim ¢ - Verbindung (1), im Schalttafellsitungsstrang
@, |® . e -
* e Jarr Jau < * - Fahrzeuge mit Automatikgetrizbe 01v/ DIL
€} 9 = . Fahrzeuge mit Mulifunktionslenkrad
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