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VCDS Версия: Release 908.1

                Адрес 01:  Электроника двигателя       Label: Нет ссылки!!

Номер Блока Управления: 4F0 910 552 R    HW: 4F0 907 552 D

  Компонент и/или версия: 2.4l V6 MPI         0010

           Кодировка: 0105000302070020

            Код мастерской: WSC 43656 133 60297

2 Найдены неисправности:

009237 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error 

               P2415 - 006 - короткое замыкание на плюс

             Freeze FrameСтоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00010001

                    Приоритет неисправности: 5

                    Частота неисправности: 2

                    Сброс счетчика: 40

                    Пробег: 216100 km

                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2012.01.03

                    Время: 13:56:47

             Freeze FrameСтоп-кадр:

                    Об/мин: 1696 /min

                    Возд. масса: 239.8 мг / ул

                    Температура: 85.5°C

                        Частичн. нагр

                    Время: 51.2 s

                    Бин.биты: 00000010

000372 - Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная  

               P0174 - 006 - короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности  ВКЛ

             Freeze FrameСтоп-кадр:

                    Статус неисправности: 10100001

                    Приоритет неисправности: 6

                    Частота неисправности: 3

                    Сброс счетчика: 40

                    Пробег: 216106 km

                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2012.01.03

                    Время: 14:31:35

             Freeze FrameСтоп-кадр:

                    Об/мин: 1280 /min

                    Возд. масса: 397.8 мг / ул

                    Температура: 91.5°C

                        Частичн. нагр

                    Время: 76.8 s

                    Бин.биты: 00000010

Готовность: 0010 0101
