Индикатор периодичности технического обслуживания

Audi A6 Управление Информационная система для водителя

  Илл.1 MMI: пример индикации периодичности технического обслуживания

  Илл.2 Дисплей на приборной панели: индикация периодичности сервисного обслуживания

Индикация периодичности сервисного обслуживания показывает, когда автомобилю необходимо пройти сервисное обслуживание.
Вид предстоящего технического обслуживания (профилактический осмотр или замена масла) можно узнать на дисплее MMI в меню «Car». На индикации выдаются сообщения двух уровней:

- напоминание о техническом обслуживании: по достижении определенного пробега при каждом включении зажигания на дисплее приборной панели появляется указание для водителя Илл.2. Ненадолго загораются оставшийся пробег и время.
- необходимость проведения технического обслуживания: если подошел срок проведения технического обслуживания, то сразу после включения зажигания на дисплее ненадолго появляется сообщение Service due! (требуется техническое обслуживание!).

Запрос срока проведения технического обслуживания
В меню «Car» можно узнать количество километров и дней, оставшихся до предстоящей замены масла и предстоящего технического обслуживания. Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Сервис и контроль > Индик. периодичности. В новых автомобилях такой запрос возможен только после того, как пробег достигнет приблизительно 500 км.
Сброс индикации
После проведения сервисного обслуживания предприятие Audi или специализированное предприятие сбрасывает индикацию периодичности технического обслуживания.
После самостоятельной замены масла водитель также может сбросить индикацию. В данном случае устанавливается постоянная периодичность замены масла (1 год/15 000 км1)). Чтобы сбросить индикацию, выбрать функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Сервис и контроль > Индик. периодичности. Поворотом кнопки управления вниз выбрать Сброс интервала замены масла и нажать кнопку управления.
Осторожно!

- Водитель может сбрасывать индикацию замены масла только в том случае, если замена масла уже выполнена.
- Соблюдение периодичности техобслуживания имеет решающее значение для обеспечения долговечности автомобиля и его сохранности. В особенности это касается двигателя. Даже при незначительном пробеге запрещается превышать максимальный интервал между техобслуживаниями.
- При отсоединении клемм аккумулятора счет дней до следующей замены масла прерывается. Чтобы не пропустить срок проведения технического обслуживания при долгом простое автомобиля, учитывать данные в сервисной книжке.

1) В зависимости от страны