Фаркоп

Audi A6 Управление Система помощи при парковке
В режиме эксплуатации с прицепом задние сенсоры системы помощи при парковке во время установки передачи заднего хода или при нажатии кнопки не активированы. Если комплектация автомобиля фаркопом осуществлялась не на заводе-изготовителе, то данная функция, возможно, отсутствует. Вследствие этого имеются следующие ограничения:
Система помощи при парковке «plus»*
Не происходит предупреждение о приближении к препятствию сзади. Сенсоры передней окружающей зоны остаются активными. Визуальная индикация переключается на режим эксплуатации прицепа.
Система помощи при парковке «plus» с камерой для парковки задним ходом*
Не происходит предупреждение о приближении к препятствию сзади. Сенсоры передней окружающей зоны остаются активными. Визуальная индикация переключается на режим эксплуатации прицепа. Изображение с камеры для парковки задним ходом отображается без линий ориентации и без синих зон.