Система помощи при движении под уклон

Audi A6 Управление Автоматическая коробка передач «S tronic®»
Система помощи при движении под уклон помогает водителю во время движения по наклонным участкам пути.
Если рычаг переключения передач установлен в положение «D/S», система помощи при движении под уклон активируется при нажатии педали тормоза. Коробка передач «S tronic» автоматически переключается на пониженную передачу, подходящую для движения под уклон. В рамках физических и технических возможностей система помощи при движении под уклон сохраняет скорость, выбранную на момент торможения. Однако, может потребоваться дополнительная коррекция скорости нажатием педали тормоза.
После преодоления наклонного участка пути или при нажатии педали акселератора система помощи при движении под уклон снова выключается.
На автомобилях с системой регулировки скорости* Ссылка одновременно с установкой скорости также активируется система помощи при движении под уклон.
ВНИМАНИЕ!
Система помощи при движении под уклон не может преодолеть физические пределы, поэтому скорость сохраняется постоянной не во всех случаях. Водитель всегда должен быть готов к торможению!