Прерывание регулировки

Audi A6 Управление Системы «Audi adaptive cruise control» и «braking guard» «Audi adaptive cruise control»

  Илл.1 Рукоятка управления: включение/выключение

Относится к автомобилям: с «adaptive cruise control»
Условие: система «adaptive cruise control» включена.
Перенятие регулировки
Чтобы выполнить ускорение вручную, потянуть рукоятку на себя в положение -2- Илл.1 и удерживать ее. Появляется указание для водителя ACC: override (ACC отменена). Или
Нажать педаль акселератора.
Чтобы вернуться к автоматической регулировке, отпустить рукоятку или снять ногу с педали акселератора.
Прерывание регулировки во время движения
Перевести рукоятку в положение -3-. Появляется указание для водителя ACC: standby (дежурный режим ACC). Или
Затормозить.
Чтобы вернуться к сохраненной скорости, перевести рукоятку в положение -2-.
Прерывание регулировки во время стоянки
Перевести рукоятку от себя в положение -3-. Появляется указание для водителя ACC: standby (дежурный режим ACC).
Чтобы снова перенять регулировку, нажать педаль тормоза и потянуть рукоятку на себя в положение -2-.
ВНИМАНИЕ!
Активировать регулировку и воспроизводить запрограммированную скорость разрешается только в том случае, если это не представляет опасности при учете фактических условий движения, дорожных и погодных условий – опасность аварии!