Настройка наружного освещения

Audi A6 Управление Свет и видимость Наружное освещение
Настройка функций осуществляется в MMI.
Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > настройки автомобиля > наружное освещение.
Автоматическое включение света фар
В меню Автомат. свет фар можно выполнить следующие настройки.
Время включения – отрегулировав чувствительность датчика света, можно задать три момента включения света фар: рано, средне или поздно.
Автоматич. дальний свет* – здесь можно включить (вкл.) и выключить (выкл.) вспомогательное устройство включения дальнего света*/скользящую регулировку угла наклона фар*.
Audi adaptive light* – здесь можно включить (вкл.) и выключить (выкл.) поворотный свет.
Свет для правостороннего/левостороннего движения1)
Световой конус ближнего света фар асимметричен. В результате лучше освещается край проезжей части на стороне движения. В стране с движением по другой стороне дороги асимметричный ближний свет фар будет ослеплять водителей встречного транспорта. Во избежание ослепления можно включить свет для левостороннего движения или свет для правостороннего движения. В автомобилях с навигационной системой* и с поворотным светом* световой конус регулируется автоматически.
Функции «Coming home», «Leaving home»
Благодаря функции «Coming home», в условиях недостаточного света после выключения зажигания и открывания двери со стороны водителя обеспечивается освещение пространства вокруг автомобиля. Чтобы включить данную функцию, выбрать Свет при покидании авто. > вкл..
Благодаря функции «Leaving home», в условиях недостаточного света при деблокировке системы замков автомобиля обеспечивается освещение пространства вокруг него. Чтобы включить данную функцию, выбрать Свет при отпирании > вкл..
Функции «Coming home» и «Leaving home» действуют только в темное время суток и при установке переключателя освещения в положение AUTO.
1) Данная функция доступна не во всех экспортных исполнениях.