Экранирование зеркал

Audi A6 Управление Свет и видимость Видимость

  Илл.1 Автоматически экранируемое внутреннее зеркало заднего вида*

Ваш автомобиль оснащен внутренним зеркалом заднего вида, экранируемым вручную или автоматически*.
Вручную экранируемое внутреннее зеркало заднего вида
Отвести назад рычажок, расположенный на нижней кромке зеркала.
Автоматически экранируемые зеркала*
Нажать кнопку -A- Илл.1. Загорается контрольная лампочка -B-. Внутреннее и внешнее* зеркала заднего вида экранируются при попадании на них потока света (например, свет фар идущего сзади автомобиля).
ВНИМАНИЕ!
В автомобиле, оснащенном автоматически экранируемыми зеркалами, из разбитого зеркального стекла может вытечь электролит. Эта жидкость может вызвать раздражение кожи, глаз и органов дыхания. При контакте с электролитом сразу обильно промыть пораженный участок большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
Осторожно!
В автомобиле, оснащенном автоматически экранируемыми зеркалами, из разбитого зеркального стекла может вытечь электролит. Эта жидкость повреждает поверхности пластмассовых деталей и лакокрасочное покрытие. Как можно быстрее удалить вытекший электролит, например, влажной губкой.
Примечание

- Если что-либо препятствует прямому попаданию светового потока на поверхность внутреннего зеркала заднего вида, то автоматически экранируемые зеркала не будут функционировать надлежащим образом.
- При включенном освещении салона или включенной передаче заднего хода автоматически экранируемые зеркала не экранируются.