Багажник на крыше

Audi A6 Управление Сиденья и ниши Размещение

  Илл.1 Точки крепления багажника на крыше

Относится к автомобилям: с багажником на крыше
При перевозке багажа или груза на крыше автомобиля помнить следующее:

- разрешается использовать только специально предназначенные для установки на крыше багажники. Данные багажники на крыше являются основой укомплектования багажника на крыше. Для перевозки багажа и спортивного инвентаря необходимы дополнительные навесные компоненты/системы кронштейнов. Рекомендуется использовать багажники и навесные компоненты, входящие в перечень оригинальных автопринадлежностей Audi;
- во время монтажа багажника на крыше следить за тем, чтобы он был установлен точно в предназначенных для этого местах на крыше Илл.1;
- допустимая нагрузка на крышу автомобиля составляет 100 кг. Нагрузка на крышу определяется суммой масс багажника на крыше, навесных компонентов и груза. Следует также учитывать допустимую грузоподъемность применяемой системы кронштейнов. Данные о максимально допустимой осевой нагрузке и полной массе автомобиля см. Ссылка.

ВНИМАНИЕ!

- Следовать руководству по монтажу багажника на крыше. При неправильной фиксации системы кронштейнов и груза они могут упасть с автомобиля и спровоцировать аварию.
- При использовании системы кронштейнов для багажника на крыше динамические свойства автомобиля в связи со смещением центра тяжести и увеличением аэродинамического сопротивления изменяются – опасность аварии! Поэтому следует выбирать соответствующий режим и скорость движения.

Осторожно!
Следить, чтобы открытая дверь багажника и сдвижной/подъемный люк крыши* не ударялись о груз на крыше.
Экологическое примечание
При увеличении аэродинамического сопротивления возрастает расход топлива. Поэтому сразу после использования багажник следует демонтировать с крыши.