Положение лент ремня безопасности с трехточечным креплением

Audi A6 Безопасность Ремни безопасности Как правильно пристегиваться ремнями безопасности?

  Илл.1 Положение диагональной и поясной ленты ремня безопасности

Положение лент ремня имеет большое значение для обеспечения защитного эффекта ремней безопасности.
Возможности регулировки положения ремня безопасности по росту:

- регулировка высоты ремней безопасности;
- регулировка высоты передних сидений.

ВНИМАНИЕ!

- Диагональная лента ремня должна проходить примерно через середину плеча и ни в коем случае не охватывать шею. При этом она должна плотно прилегать к грудной клетке. Поясная лента должна всегда плотно прилегать к бедрам, а не к животу Илл.1. При необходимости подтянуть ленту ремня.
- Всегда следить за правильным положением лент ремня. Неправильно наложенные и пристегнутые ремни безопасности могут стать причиной травмирования даже при легких авариях.
- Недостаточное натяжение ремня (ремень не прилегает к торсу) может явиться причиной травм, т. к. при аварии под воздействием кинетической энергии происходит перемещение торса вперед и его резкое торможение ремнем.