Управление

Audi A6 Управление Система индикации ограничения скорости

  Илл.1 Дисплей: дополнительная индикация

Относится к автомобилям: с системой индикации ограничения скорости
Вызов индикации ограничения скорости
Нажать кнопку на многофункциональном рулевом колесе.
Для выбора пункта меню Индикация огр. скор. в меню Функции автомобиля прокрутить и нажать валик меню.
Включение дополнительной индикации
Индикацию ограничения скорости можно дополнительно включить для отображения вместе с данными других систем, например, данными системы навигации Илл.1.
Выбрать в MMI: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления Car системы > Помощь водителю > Индикация огр. скор. > Secondary display in the instrument cluster (дополнительная индикация на приборной панели) > вкл..
Включение индикации ограничения скорости при движении с прицепом
Дополнительно можно включить индикацию ограничения скорости, касающегося движения автомобиля с прицепом.
Выбрать в MMI: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления Car системы > Помощь водителю > Индикация огр. скор. > Signs for trailers (ограничение для движения с прицепом) > вкл..
Дополнительная индикация
Если на дисплее выбрана индикация данных других систем, то ограничения скорости отображаются в левой верхней части дисплея Илл.1. В рамках, обусловленных возможностями системы, отображаются соответствующие ограничения скорости:

- при включенном стеклоочистителе отображается ограничение скорости, действительное в сырую погоду;
- при выборе вкл. для пункта меню Signs for trailers (ограничение для движения с прицепом) в MMI отображается ограничение скорости, действительное при движении с прицепом;
- при наличии временного ограничения отображается ограничение скорости, действительное для соответствующего периода времени.

Примечание
При активированной индикации ограничения скорости, касающегося движения автомобиля с прицепом, система выдает значение максимально допустимой скорости, действительной для движения автомобиля с прицепом в соответствующей стране. Максимально допустимая скорость для определенных конструкций транспортных средств не отображается.