Индикация на дисплее приборной панели

Audi A6 Управление «Audi active lane assist» Система слежения за дорожной разметкой

  Илл.1 Дисплей: система «active lane assist» включена и предупреждает водителя

  Илл.2 Приборная панель: система «active lane assist» включена, но не готова к использованию

  Илл.3 Ветровое стекло: смотровое окно камеры «active lane assist»

Относится к автомобилям: с «active lane assist»
Индикацию «active lane assist» можно вызвать нажатием кнопок многофункционального рулевого колеса Ссылка.
На индикации на ветровом стекле* отображается дополнительная индикация.
Распознаваемые линии разметки отображаются при включенной системе «active lane assist» в качестве закрашенных линий слева и/или справа от собственного автомобиля.

- Белая линия: система «active lane assist» включена, и функция сигнализации работает для соответствующей стороны.
- Красная линия (слева или справа): система «active lane assist» предупреждает путем вибрации рулевого колеса о съезде с полосы движения Илл.1.
- Незакрашенные линии: система «active lane assist» включена, но функция сигнализации не работает Илл.2.

Указания для водителя на дисплее приборной панели
В случае автоматического отключения системы «active lane assist» на дисплее приборной панели погасает контрольная лампочка, и появляется одно из следующих сообщений:
Audi active lane assist: в данный момент не действует. В настоящее время сенсор не обнаруживает
Данное указания для водителя появляется, если камера не распознает ограничительные линии в течение длительного промежутка времени. Это может происходить по следующим причинам:

- смотровое окно камеры Илл.3 загрязнено снаружи или обледенело. Очистить данную зону ветрового стекла;
- смотровое окно камеры запотело изнутри. В данном случае дождаться отпотевания ветрового стекла, прежде чем снова включить систему «active lane assist»;
- в связи с особенностями дорожного полотна (например, покрытая снегом проезжая часть) система не могла долгое время идентифицировать ограничительные линии. Включить «active lane assist» снова только тогда, когда линии будут снова хорошо распознаваться.

Audi active lane assist: в данный момент не действует
Временная неисправность препятствует нормальной работе системы «active lane assist». Повторить попытку включения «active lane assist» через некоторое время.
Audi active lane assist: system fault! («Audi active side assist»: неисправность системы!)
Как можно быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.
Audi active lane assist: перенять рулевое управление
Указание для водителя появляется, если руки водителя не находятся на рулевом колесе. В данном случае система «active lane assist» не выключается, а переходит в состояние «не готова». Необходимо положить руки обратно на рулевое колесо.