Подготовка

Audi A6 Самопомощь Аварийная помощь Замена колеса
Замена колеса требует предварительной подготовки.
В случае прокола шины остановиться по возможности дальше от транспортного потока. Место остановки должны быть ровным.
Попросить всех пассажиров выйти. Проследить за тем, чтобы они находились вне опасной зоны (например, за дорожным ограждением).
Включить стояночный тормоз, чтобы предотвратить непреднамеренное движение автомобиля.
Включить первую передачу (механическая коробка передач) или установить рычаг переключения передач в положение «P» (автоматическая коробка передач).
В случае движения с прицепом: перед заменой колеса отсоединить прицеп от автомобиля.
Извлечь из багажника комплект инструмента Ссылка и запасное колесо* Ссылка.
ВНИМАНИЕ!
На дороге с оживленным движением включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Это защитит Вас и других участников дорожного движения.
Осторожно!
Если замена колеса производится на покатой дороге, дополнительно блокировать противоположное колесо камнем или другим упором, чтобы исключить непреднамеренное движение автомобиля.
Примечание

- Соблюдать нормативные требования.
- Перед заменой колеса следует включить режим подъема автомобиля домкратом*, чтобы автоматические процессы регулировки пневматической подвески не затруднили подъем домкратом Ссылка.