Опции во время сеанса связи

Audi MMI Коммуникация Пользование телефоном Другие настройки для устройства подготовки мобильного телефона
Чтобы вывести на дисплей MMI перечень доступных опций, вращением кнопки управления во время сеанса связи выбрать Опции и нажать кнопку управления.
Нажать клавишу управления Опции.
Перевод сеанса связи в режим ожидания/продолжение сеанса связи
При помощи функций Удерживать вызов и Продолжить удерживаемый вызов выполняется перевод сеанса связи из активного состояния в режим ожидания и наоборот. На дисплее отображается удержан и продолжительность сеанса связи.
Окончить сеанс связи, переведенный в режим ожидания, можно, нажав клавишу управления Закончить связь.
Вызов другого абонента (набор номера телефона)
Сначала активный сеанс связи переводится в режим ожидания при помощи клавиши управления Опции и функции Удерживать вызов. Затем вращением кнопки управления, выбором Новый вызов и нажатием кнопки управления на дисплей MMI выводятся основные функции телефона. Телефонный номер может быть набран посредством функции Ввести номер или выбран из списка вызовов Ссылка. Связь устанавливается путем выбора в редакторе OK или опции набрать.
Соответствующий активный сеанс связи завершается нажатием клавиши управления Закончить связь. Сеанс связи, переведенный в режим ожидания, продолжает поддерживаться. Сеанс связи, переведенный в режим ожидания, оканчивается повторным нажатием клавиши управления закончить.
Включение/выключение микрофона
При выключенном (выкл.) микрофоне собеседник не слышит разговора. При этом слышен разговор собеседника.
Попеременный сеанс связи с двумя абонентами
Можно попеременно вести два сеанса связи. При этом один сеанс связи находится в режиме ожидания. На дисплее MMI отображаются активный и переведенный в режим ожидания сеансы связи, а также продолжительность сеанса связи.
Активный сеанс связи оканчивается нажатием клавиши управления Закончить связь. Сеанс связи, переведенный в режим ожидания, поддерживается и может быть продолжен посредством клавиши управления Опции и функции Продолжить удерживаемый вызов.
Включение конференц-связи
В конференц-связи могут принимать участие до шести человек (в зависимости от услуг сети и тарифного плана).
Конференц-связь включается посредством опции вкл. конференции. Собеседники активного сеанса связи и сеанса связи, переведенного в режим ожидания, становятся участниками конференц-связи.
Чтобы установить еще один сеанс связи, для всех участников конференц-связи необходимо включить режим ожидания посредством опции удерживать конференцию. Затем вращением кнопки управления, выбором Новый вызов и нажатием кнопки управления на дисплей MMI выводятся основные функции телефона. Телефонный номер вводится в редакторе или выбирается из списка вызовов Ссылка. Связь устанавливается путем выбора в редакторе OK или опции набрать. Для добавления собеседника в группу участников конференц-связи выбрать опцию включение конференции.
Посредством опции Продолжить удерживаемую конфер. для всех участников конференц-связи устанавливается активный режим. Посредством опции Участники конференции показываются все участники.
Примечание

- Чтобы во время сеанса связи раздавался сигнал о поступлении другого вызова, в мобильном телефоне необходимо включить функцию сигнал нового вызова.
- Опции, доступные во время сеанса связи, зависят от оператора мобильной связи и модели используемого телефона. Более подробную информацию можно получить у соответствующего оператора мобильной связи или прочесть в руководстве по эксплуатации мобильного телефона.