Пристегивание ремнями безопасности с трехточечным креплением

Audi A6 Безопасность Ремни безопасности Как правильно пристегиваться ремнями безопасности?

  Илл.1 Положение подголовника и ремня безопасности

  Илл.2 Сиденье водителя: замок и застежка ремня

Пристегнуть ремень и только затем начинать движение!
Правильно установить переднее сиденье и подголовник и затем пристегнуть ремень Ссылка.
Взяться за застежку ремня, плавно вытянуть ленту, наложить ее поверх груди и пояса ВНИМАНИЕ!.
Вставить застежку в гнездо соответствующего замка до слышимого щелчка Илл.2.
Потянуть за ремень и убедиться, что замок зафиксирован.
Каждый ремень с трехточечным креплением комплектуется механизмом автоматического втягивания ремня. Автоматика втягивания ремня обеспечивает при его плавном натяжении полную свободу движений. Однако при резком торможении она блокирует ремень. Автоматика блокирует ремни также при разгоне автомобиля, при движении по горным дорогам и на поворотах.
ВНИМАНИЕ!

- Следить за правильным положением лент ремня Илл.1, опасность травмирования Ссылка!
- Застежку ремня вставлять только в замок соответствующего сиденья. В противном случае нарушается защитный эффект ремня и возрастает опасность травмирования.