Описание

Audi A6 Управление Открывание и закрывание автомобиля Система замков с центральным управлением
Систему замков автомобиля можно деблокировать и блокировать централизованно. При этом можно использовать следующее:

- радиоключ Ссылка;
- датчики в ручках двери* Ссылка;
- цилиндр замка со стороны двери водителя Ссылка;
- выключатель системы замков с центральным управлением в салоне Ссылка.

Фонари указателей поворота
При деблокировке системы замков автомобиля фонари указателей поворота мигают двукратно, а при блокировке системы замков автомобиля – однократно. Если фонари не мигают, то это свидетельствует о незакрытой двери, двери багажника или крышке моторного отсека.
Автоматическое закрывание («Auto Lock»)
Функция автоматического закрывания Auto Lock предусмотрена для автоматической блокировки системы замков дверей и двери багажника по достижении скорости автомобиля примерно 15 км/ч.
Деблокировка системы замков автомобиля происходит при открывании двери посредством выключателя системы замков с центральным управлением или при отведении одной из дверных ручек. Функцию «Auto Lock» можно включать и выключать в MMI Ссылка.
Кроме того, при аварии с раскрытием подушек безопасности происходит автоматическая деблокировка замков дверей для обеспечения спасателям доступа в автомобиль.
Селективное отпирание дверей
При запирании автомобиля запираются двери и багажник. В MMI можно выбрать, чтобы при деблокировке системы замков либо открывалась только дверь со стороны водителя, либо открывались все двери автомобиля Ссылка.
Функция защиты от взлома («Safelock»)1)
Функция защиты от взлома активируется при блокировке замков автомобиля снаружи. Автомобиль становится не возможно открыть изнутри. Благодаря этому снижается вероятность взлома автомобиля ВНИМАНИЕ!.
Функцию защиты от взлома можно выключить при каждом процесе закрывания:

- Нажать клавишу на радиоключе второй раз и удерживать ее нажатой в течение 2 секунд. Или
- Коснуться второй раз расположенного в ручке двери датчика* (для автомобилей с «чип-ключом») в течение 2 секунд. Или
- Повернуть аварийный ключ в замке двери в течение 2 секунд второй раз в положение закрывания. Извлечь аварийный ключ Ссылка.

Противоугонная сигнализация*
Если фиксируется проникновение в автомобиль, то срабатывает система звуковой и световой противоугонной сигнализации.
Противоугонная сигнализация автоматически активируется при блокировке системы замков автомобиля. При деблокировке системы замков автомобиля посредством радиоключа сигнализация дезактивируется.
При деблокировке замка в двери со стороны водителя посредством ключа необходимо в течение 15 секунд включить зажигание или нажать кнопку на радиоключе. В противном случае срабатывает противоугонная сигнализация. В некоторых экспортных исполнениях автомобиля сигнализация срабатывает сразу при последующем открывании одной из дверей.
Противоугонная сигнализация дезактивируется нажатием кнопки на радиоключе или включением зажигания. По истечении определенного времени сигнализация отключается автоматически.
Во избежание непреднамеренного срабатывания сигнализации выключать функцию контроля салона и противобуксировочного контроля Ссылка.
Непреднамеренная блокировка системы замков автомобиля
В следующих случаях предотвращается непреднамеренная блокировка системы замков автомобиля при оставленном в салоне радиоключе:

- если открыта дверь со стороны водителя, автомобиль нельзя заблокировать нажатием кнопки на радиоключе или касанием датчика запирания* на двери;
- если открыта хотя бы одна дверь, блокировка кнопкой , находящейся в выключателе системы замков с центральным управлением, не осуществляется Ссылка;
- если «чип-ключ*», которым пользовались последним, находится в багажнике, дверь багажника после закрывания снова автоматически деблокируется. Система аварийной световой сигнализации мигает четыре раза.

Устройства доводки дверей*
Двери автомобиля оснащены устройствами доводки. При закрывании достаточно, чтобы дверь легко коснулась замка. Далее процесс закрывания происходит автоматически ВНИМАНИЕ!.
ВНИМАНИЕ!

- В закрытом снаружи автомобиле с включенной функцией защиты от взлома* не должны оставаться люди и, в первую очередь, дети, т. к. в данном случае в салоне невозможно будет открыть двери и окна. В случае аварии блокированные двери затрудняют спасателям доступ в салон автомобиля – опасность для жизни!
- Для автомобилей с устройствами доводки* дверей:
  - при закрывании дверей следить за тем, чтобы диапазон их закрывания оставался свободным – опасность травмирования;
  - процесс закрывания всегда можно прервать, потянув наружную или внутреннюю ручку двери.

Примечание

- Никогда не оставлять в автомобиле ценные вещи без присмотра. Даже при закрытом автомобиле не гарантируется полная защита от взлома!
- Если светодиод в двери водителя горит после запирания в течение примерно 30 секунд, то возникла неисправность функции центрального замка или противоугонной сигнализации*. Устранить неисправность на предприятии Audi/специализированном предприятии.
- Функция контроля салона, включенная в систему противоугонной сигнализации*, действует безупречно только при закрытых окнах и закрытом сдвижном/подъемном люке крыши*.

1) Данная функция доступна не во всех экспортных исполнениях.