Ручное переключение передач (режим tiptronic)

Audi A6 Управление Автоматическая коробка передач «S tronic®»

  Илл.1 Центральная консоль: положение ручного переключения («tiptronic»)

  Илл.2 Дисплей: положение ручного переключения («tiptronic»)

Относится к автомобилям: с коробкой передач «S tronic»
Включение программы переключения передач вручную (tiptronic) обеспечивает водителю возможность ручного переключения передач.
Переключение на ручной режим
Перевести рычаг переключения передач из положения «D/S» вправо. Как только коробка передач переключается, на дисплее появляется выбранная передача.
Переключение на повышенные передачи
Перевести рычаг переключения передач (в положении «tiptronic») вперед на -+- Илл.1.
Переключение на пониженные передачи
Перевести рычаг переключения передач (в положении «tiptronic») назад на -–-.
Переключаться на ручной режим можно как во время движения, так и во время стоянки.
При разгоне коробка передач автоматически переключится на следующую повышенную передачу незадолго до достижения максимальных оборотов двигателя.
При выборе передачи, которая ниже фактической, автоматика переключится только после того, как станет невозможным превышение допустимой частоты вращения двигателя.
При активировании «Kick-down» коробка передач переключается на следующую пониженную передачу в зависимости от скорости и частоты вращения двигателя.