Введение

Audi MMI Голосовой ввод Речевая диалоговая система

  Илл.1 Обзор команд речевой диалоговой системы

Благодаря речевой диалоговой системе можно голосом удобно управлять многочисленными функциями MMI.
Наиболее важные функции, управление которыми возможно с помощью речевой диалоговой системы:

- включение голосом любых режимов работы, например, переход из режима навигации в режим пользования телефоном*;
- управление основными функциями режима пользования телефоном* и адресной книги*;
- вызов контакта адресной книги* или использование адреса контакта в качестве навигационной цели;
- ввод цели и выполнение настроек карты в режиме навигации;
- прослушивание текущих сообщений о дорожной ситуации в информационном режиме;
- выбор источников и аудио-/видеофайлов в режиме носителей данных;
- выбор и настройка частот и станций в режиме радио.

Возможная команда не известна? Это не проблема. При включенной речевой диалоговой системе просто необходимо произнести команду ПОМОЩЬ. Система сразу же подскажет возможные команды или даст указания Ссылка.
На каком языке возможно управление речевой диалоговой системой? На немецком, английском, французском, итальянском, испанском, португальском, голландском или русском языке по выбору Ссылка.
Благодаря индивидуальной настройке речи можно настроить речевую диалоговую систему в соответствии с голосом или произношением пользователя и, таким образом, улучшить распознавание пользователя речевой диалоговой системой Ссылка.
Условия легкого распознавания речевых команд

- Речевые команды следует произносить отчетливо и достаточно громко. При движении на более высокой скорости речевые команды необходимо произносить громче.
- Произносить речевые команды равномерно, без продолжительных пауз.
- Не произносить команд, когда речевая диалоговая система выдает сообщение.
- Для уменьшения помех закрыть двери, окна и сдвижной люк крыши*. Следить, чтобы пассажиры не говорили во время речевого ввода.
- Дефлекторы воздухораспределителя не направлять на микрофон громкой связи, расположенный в зоне передних фонарей индивидуального освещения.
- Пользоваться системой должен только водитель, т. к. микрофон громкой связи направлен на водителя.

Нераспознанные речевые команды
После произнесения команды система выдает ответное акустическое сообщение. Если речевая команда не распознается, то система задает вопрос Pardon?, после чего речевую команду необходимо повторить. После третьей неудачной попытки распознавания следует речевая инструкция Отмена, и диалог завершается.
ВНИМАНИЕ!

- Сосредотачивать внимание в первую очередь на управлении автомобилем! Водитель полностью несет ответственность за безопасность движения. Поэтому необходимо использовать функции автомобиля только таким образом, чтобы контролировать свой автомобиль в любой дорожной ситуации – опасность аварии!
- Не рекомендуется пользоваться речевой диалоговой системой в экстренных случаях, т. к. в стрессовых ситуациях может измениться голос. Это может привести к тому, что соединение с актуальным абонентом не произойдет вообще или произойдет недостаточно быстро. В данной ситуации номер набирать вручную!