Аварийная блокировка дверей

Audi A6 Управление Открывание и закрывание автомобиля Система замков с центральным управлением

  Илл.1 Дверь: аварийная блокировка

При выходе из строя системы замков с центральным управлением каждую дверь необходимо блокировать отдельно.
В двери переднего пассажира с торца и в задних дверях (видно только при открытой двери) смонтировано устройство аварийной блокировки.
Извлечь аварийный ключ Ссылка.
Извлечь колпачок из отверстия Илл.1.
Вставить ключ в прорезь и повернуть его до упора вправо (правая дверь) или влево (левая дверь).
После закрывания двери ее невозможно открыть снаружи. Изнутри дверь можно открыть однократным отведением ручки двери.