Система помощи при трогании с места

Audi A6 Управление Движение Электромеханический стояночный тормоз

  Илл.1 Фрагмент центральной консоли: клавиша системы помощи при трогании с места

Включенная система помощи при трогании с места автоматически предотвращает непреднамеренное движение автомобиля при остановке и трогании с места.
Условие: дверь со стороны водителя закрыта, водитель пристегнут ремнем безопасности, и двигатель запущен.
Включение системы помощи при трогании с места
Для включения системы помощи при трогании с места нажать кнопку -B- Илл.1. В клавише загорится диод.
Выключение системы помощи при трогании с места
Для выключения системы помощи при трогании с места нажать кнопку -B-. Диод в клавише гаснет.
Если во время удерживания автомобиля системой помощи при трогании с места нажать кнопку -B-, автоматически включится электромеханический стояночный тормоз . Он не включится, если одновременно нажать педаль тормоза.
Система помощи при трогании с места выключается при открывании двери со стороны водителя, отстегивании ремня безопасности или выключении двигателя. Если это происходит, когда горит зеленая контрольная лампочка , автоматически включается стояночный тормоз, чтобы обеспечить безопасную парковку автомобиля.
Система помощи при трогании с места облегчает управление автомобилем, если автомобиль должен часто или долго находиться в состоянии остановки при работающем двигателе, например, на склонах, на светофорах или при движении с частыми остановками. При остановке автомобиля с включенной системой помощи при трогании с места водителю не нужно постоянно удерживать педаль тормоза, чтобы предотвратить непреднамеренное движение автомобиля. После распознавания остановки система помощи при трогании с места будет удерживать автомобиль. Об этом сигнализирует зеленая контрольная лампочка на приборной панели. Водитель может отпустить педаль тормоза.
Тормоз выключается автоматически, и автомобиль трогается с места, когда водитель трогается с места обычным образом.
Если во время стоянки автомобиля изменится одно из условий включения системы помощи при трогании с места, то автоматически включится стояночный тормоз, обеспечивающий надежную парковку автомобиля. Система помощи при трогании с места выключается, светодиод в кнопке погасает.
ВНИМАНИЕ!
Интеллектуальная технология системы помощи при трогании с места не может выйти за пределы физических возможностей. Повышенный комфорт, создаваемый системой помощи при трогании с места, не должен провоцировать на опасный риск.

- Система помощи при трогании с места не может удерживать автомобиль на подъеме при любых обстоятельствах (например, на скользкой или обледенелой дороге).
- После каждого нового запуска двигателя систему помощи при трогании с места необходимо включать повторно – опасность аварии!
- Ни в коем случае не покидать автомобиль с включенной системой помощи при трогании с места и работающим двигателем – опасность аварии!
- Во избежание несчастных случаев всегда проверять правильность и безопасность остановки автомобиля.

Осторожно!
Перед въездом в моечную установку отключить систему помощи при трогании с места.
Примечание

- Систему помощи при трогании с места можно включить только при условии, что дверь со стороны водителя закрыта, водитель пристегнут ремнем безопасности и двигатель включен.
- На автомобилях с автоматической коробкой передач включенная система помощи при трогании с места предотвращает откатывание автомобиля при отпускании педали тормоза при включенной передаче.
- В случае длительной остановки автомобиля система помощи при трогании с места может переключиться на стояночный тормоз. При этом зеленая контрольная лампочка на приборной панели станет красной .