Передняя буксирная петля

Audi A6 Самопомощь Аварийная помощь Буксировка и движение на буксире

  Илл.1 Передний бампер: крышка

  Илл.2 Передний бампер: ввинчивание буксирной петли

Передняя буксирная петля монтируется только при необходимости.
Резьба для буксирной петли расположена за колпачком справа спереди на бампере.
Извлечь входящую в комплект инструмента буксирную петлю.
Для извлечения крышки из бампера резко и сильно нажать на нижний край крышки Илл.1.
Ввернуть буксирную петлю до упора в резьбовое отверстие Илл.2.
После использования вывернуть буксирную петлю и положить ее в комплект инструмента. Установить крышку назад в бампер. Буксирная петля всегда должна находиться в автомобиле.
ВНИМАНИЕ!
Если буксирная петля ввернута не до упора, то при буксировке возможен срыв резьбы – опасность аварии!