/ Электронная программа стабилизации (ESP)

Audi A6 Управление Приборы и контрольные лампочки Контрольные лампочки
Если контрольная лампочка мигает во время движения, то это свидетельствует о работе ESP или ASR (системы регулировки привода ведущих колес).
Если контрольная лампочка горит, то это свидетельствует о системном отключении ESP.
Если горит контрольная лампочка , то это свидетельствует о переключении ESP в спортивный режим посредством кнопки OFF. Спортивный режим можно снова отключить повторным нажатием клавиши OFF или выключением и включением зажигания. Когда лампочка погаснет, система находится в режиме полного функционирования.
ESP/ABS fault! See Owner's Manual (сажевый фильтр: системная неисправность, см. сервисную книжку)
Если загорается контрольная лампочка и контрольная лампочка ABS и появляется данное указание для водителя, это означает неисправность антиблокировочной системы или системы электронной блокировки дифференциала. Вследствие этого появляется также неисправность системы ESP. В этом случае торможение автомобиля возможно только посредством стандартной тормозной мощности, т. е. без ABS.
По возможности быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.
ВНИМАНИЕ!

- Если контрольная лампочка тормозной системы загорается вместе с контрольными лампочками ABS и ESP, то это свидетельствует о возможном выходе из строя регулирующей функции ABS. Вследствие этого при торможении может произойти относительно быстрая блокировка задних колес. При определенных обстоятельствах это может привести к заносу заднего моста автомобиля – опасность заноса! Осторожно доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.

Примечание
Подробную информацию по ESP и ABS см. в Ссылка.