Фонарь освещения номерного знака

Audi A6 Самопомощь Предохранители и лампы накаливания Лампы накаливания

  Илл.1 Дверь багажника: демонтаж фонаря освещения номерного знака

  Илл.2 Фонарь освещения номерного знака: стопорная пластина

Демонтаж фонаря освещения номерного знака
Взять из комплекта инструмента Ссылка отвертку.
Вставить плоскую сторону переставного стержня отвертки в прорезь фонаря освещения номерного знака Илл.1.
При помощи отвертки сначала надавить на фонарь освещения номерного знака по направлению вправо -(стрелка 1)- и затем из этого положения вытащить фонарь из гнезда по направлению вниз -(стрелка 2)-.
Снять фонарь освещения номерного знака.
Замена лампы накаливания
Нажав вынуть неисправную лампу накаливания из патрона лампы и вставить новую лампу.
Монтаж фонаря освещения номерного знака
Сначала вставить сторону со стопорной пластиной Илл.2, затем осторожно вдавить фонарь освещения номерного знака в отверстие.
Проверить правильность функционирования ламп накаливания.