Натяжители лент ремней безопасности

Audi A6 Безопасность Ремни безопасности
Ремни безопасности оснащены натяжителями лент ремней безопасности.
Возвратный натяжитель ленты ремня безопасности*
Ремни безопасности передних сидений оснащены возвратными натяжителями лент ремней безопасности. После пристегивания ремня безопасности водителя/переднего пассажира доступны следующие функции.

- Автоматический натяжитель лент ремней безопасности: по истечении определенного времени после начала движения или при определенной скорости движения ремень автоматически регулируется в соответствии с параметрами соответствующего пассажира. Чтобы выключить автоматический натяжитель лент ремней безопасности, выбрать в MMI: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Настройки автомобиля > Сиденья > Сиденье водителя или Сиденье переднего пассажира > Авт. натяж. ремня безопас. > выкл..
- В определенных дорожных ситуациях ремни безопасности могут реверсивно натянуться Ссылка.
- Ремни также могут реверсивно натянуться при легких столкновениях.

Пиротехнические натяжители лент ремней безопасности
При опасных фронтальных, боковых и задних столкновениях ленты ремней безопасности передних сидений натягиваются в противоположном относительно их выхода направлении. В результате уменьшается движение пассажира вперед.
При легких столкновениях, а также при опрокидывании автомобиля пиротехнические натяжители лент ремней безопасности не срабатывают.
ВНИМАНИЕ!

- Ремень безопасности может срабатывать ошибочно.
- Все работы в системе, а также демонтаж и установку ее компонентов вследствие проведения иных ремонтных операций выполнять только на специализированном предприятии.
- Защитное действие пиротехнической системы предусмотрено только для одной аварии. После срабатывания пиротехнических натяжителей лент ремней система натяжителей подлежит замене.

Примечание

- При срабатывании пиротехнических натяжителей может появляться дым. Дым не свидетельствует о загорании автомобиля.
- При утилизации автомобиля и отдельных компонентов системы обязательно соблюдать соответствующие нормативные требования относительно мер предосторожности. О данных требованиях можно узнать на предприятии Audi.
- Если подушка безопасности переднего пассажира дезактивирована*, то выключен и возвратный натяжитель ленты ремня безопасности* со стороны переднего пассажира.