Замена лампы накаливания фонарей заднего хода

Audi A6 Самопомощь Предохранители и лампы накаливания Лампы накаливания

  Илл.1 Фонарь заднего света слева: замена фонаря заднего хода

Снять держатель ламп.
Вывинтить штекер с лампой накаливания Илл.1 в указанном стрелкой направлении и вынуть его из фонаря заднего света.
Вынуть неисправную лампу накаливания из штифтового патрона и вставить новую лампу.
После замены лампы накаливания монтировать фонарь заднего света в обратной последовательности и осуществить функциональный контроль.