Описание

Audi A6 Управление Системы «Audi adaptive cruise control» и «braking guard» «Audi braking guard»

  Илл.1 Приборная панель: предупреждение о возможном столкновении

Относится к автомобилям: с «adaptive cruise control»
Система «Audi braking guard» работает с помощью радиолокационных сенсоров и видеокамеры. Она включается на скоростях более 10 км/ч и работает в обусловленных системой рамках, также при отключенной функции «adaptive cruise control».
Возможности системы «Audi braking guard»
Своевременное распознавание объектов позволяют системе классифицировать опасную ситуацию при резком торможении движущегося впереди транспортного средства или приближении собственного автомобиля с высокой скоростью к другому транспортному средству, движущемуся значительно медленнее. Если распознавание не возможно, система «Audi braking guard» не реагирует.
Система предупреждает водителя о различных опасных ситуациях.

- Предупреждение о приближении к препятствию срабатывает, если автомобиль долгое время движется вплотную за впереди идущим транспортом. Если движущееся впереди транспортное средство слишком резко тормозит, то в этом случае столкновения невозможно будет избежать. Об этом сигнализирует контрольная лампочка на дисплее приборной панели.
- Предупреждение о возможном столкновении срабатывает, если транспортное средство перед автомобилем движется намного медленнее или резко тормозит. При получении данного предупреждения столкновения можно избежать, если свернуть или резко затормозить. На опасность водителю указывает контрольная лампочка и индикация на дисплее Илл.1. Дополнительно раздается звуковой сигнал.

Если в опасной ситуации водитель не реагирует или реагирует недостаточно быстро, система «Audi braking guard» помогает путем активации тормозного усилия, и появляется указание для водителя вмешательство braking guard.

- При угрозе аварии вначале выполняется непосредственное предупреждение посредством подергивания тормоза.
- В зависимости от страны: если водитель не реагирует на непосредственное предупреждение, система «Audi braking guard» выполняет торможение в несколько этапов при возрастающем тормозном усилии, чтобы по возможности максимально снизить скорость при угрозе столкновения. Непосредственно перед столкновением система может активировать установившееся замедление. Последние этапы, включая установившееся замедление, выполняются только в автомобилях, оснащенных системами «adaptive cruise control» и «Audi side assist» («Audi pre sense plus»).
- Если система «Audi braking guard» констатирует, что водитель недостаточно тормозит при опасности столкновения, она увеличивает тормозное давление.
- Кроме того, при опасности столкновения активируются функции системы «Audi pre sense» Ссылка.

Система «Audi braking guard» учитывает время реакции водителя, чтобы своевременно показать предупреждение. Данное время реакции системы автоматически сокращается, если, например, система распознает нажатие на педаль акселератора или поворот рулевого колеса. Вмешательство системы «Audi braking guard» прерывается, например, при начале обгона с нажатой педалью акселератора.
Функции, которыми можно управлять
В MMI можно включить и выключить систему «Audi braking guard» и предупреждения о приближении к препятствию/о возможном столкновении Ссылка.
ВНИМАНИЕ!
Система «Audi braking guard» является вспомогательной и не может избежать столкновения самостоятельно. Водитель всегда должен сам действовать соответствующим образом. Ответственность за своевременное торможение всегда несет водитель.
Примечание

- Вмешательство системы «Audi braking guard», при котором возрастает тормозное усилие, можно прервать, самостоятельно затормозив или сильно нажав педаль акселератора.
- Сообщения о неисправностях системы «Audi braking guard» Ссылка.