Трогание с места с прицепом

Audi A6 Управление Движение Электромеханический стояночный тормоз
Во избежание самопроизвольного откатывания автомобиля на подъемах следует учесть следующее:
удерживать кнопку оттянутой и нажать педаль акселератора. Стояночный тормоз остается затянутым и тем самым предотвращает откатывание автомобиля назад;
отпустить кнопку , как только нажатие педали акселератора создаст достаточное тяговое усилие на колесах.
В зависимости от массы автопоезда (автомобиля и прицепа) и от спуска может произойти откатывание автопоезда при трогании. Откатывание автомобиля, как и при трогании с места на уклоне с обычным ручным тормозом, можно предотвратить посредством оттягивания кнопки стояночного тормоза и нажатием педали акселератора.